**ХАЙ-ТЕК БЕТОН**

Описание: АСТИ ХАЙ-ТЕК БЕТОН декоративная штукатурка с для создания интерьеров в стиле Хай-ТЕК. Материал имитирует структуру бетонной стены с вкраплениями и создает производственную эстетику технического минимализма в вашем интерьере.

Область применения: возможно применение в интерьерах любого типа (частные квартиры, офисы, банки, концертные залы, бары, рестораны гостиницы, бутики, салоны и т.д.)

Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения АСТИ ХАЙ-ТЕК БЕТОН, недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание АСТИ ХАЙ-ТЕК БЕТОН.

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие АСТИ ХАЙ-ТЕК БЕТОН рекомендуется использовать грунтовку АСТИ-ФОН, укрепляющую поверхность пористых минеральных оснований.

Подготовка покрытия: в ведро АСТИ ХАЙ-ТЕК БЕТОН необходимо добавить тонер в количестве, соответствующем выбранному цвету и хорошо перемешать с помощью строительного миксера (ТОЛЬКО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ).

Нанесение: Заколерованная база АСТИ ХАЙ-ТЕК БЕТОН наносится на подготовленную под покраску поверхность при помощи кельмы или шпателя. Для увеличения прочности материала возможно нанести лессирующий материал АСТИ КРЕАТИВ.

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически.

Комплект:

Грунтовка АСТИ-ФОН – 2,5 л.

Штукатурка АСТИ ХАЙ-ТЕК БЕТОН – 8 кг.

Защитное покрытие АСТИ КРЕАТИВ –2,5 л. или 5 л.

Расход: 8 кг. на 15м².

Уход, хранение, нанесение: При использовании защитного покрытия АСТИ КРЕАТИВ допускается влажная уборка. Минимальная температура хранения и нанесения штукатурки +5ºС.